Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Методическая рекомендация

 **по покраски фактурной краской**

Разработала

Ширкова О.В.

Мастер производственного обучения

2018 г.

Введение

Декоративные и эксплуатационные свойства отделки для стен – важный и решающий фактор при выборе этого материала. Однако не стоит пренебрегать и экологическими характеристиками. Современные материалы для ремонта и строительства позволяют судить о ремонте не как о сложном технологическом процессе, а как о способе просто и доступно сделать наше жилище красивым, комфортным и безопасным своими силами.

### **Фактурная покраска.** Сегодня особую популярность набирают текстурные краски для стен. Благодаря такому покрытию создается неповторимый дизайн. Фактурные краски с имитациями разных материалов создают гармонию и уют в доме.

При такой отделке очень просто проявить свою смекалку и добиться оригинального оформления, которое может имитировать природные материалы. На тщательно просушенную такую поверхность дополнительно требуется нанесение декоративного воска, который создаст большую глубину и придаст необычайный вид.

Если смешать металлические опилки и кварцевый песок с акриловой основой, можно получить отличную краску для декоративного оформления стен со светоотражающим эффектом. Такая краска придаст оптический эффект поверхности, имитируя бархатное покрытие.

Цель: Обучить первоначальным навыкам выполнения фактурной покраски.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Последовательность выполнения  | Рисунок | Техника безопасности |
| 1. Перемешать краску, грунтовку и шпаклёвку (по желанию можно добавить мраморную крошку)
 | F:\12\шпаклевка и краска.jpg | При приготовлении раствора обязательно надо одеть одежду которая полностью защитит весь кожаный покров, на руках должны быть перчатки, а на голове платок  |
|  2.Постепенно добавляем колер нужного цвета, и размешиваем до однородного цвета | F:\12\мешаем2.jpg | Нужно быть аккуратным при попадании в глаза |
| 3.Полученную массу выливаем в ванночку для краски  | F:\12\ванночка.jpg | Защитить напольное покрытие  |
| 4.Теперь можно приступить к покраски ,легкими движениями и в направлении снизу вверх, справа на лево наносим структуру валиком | F:\12\Kak-nanosit-fakturnuyu-krasku_4-972x1024.jpg | Перчатки и платок должны обязательно быть одеты  |
| 5.После окончания работы весь инструмент следует обязательно помыть  | F:\12\kak-pokrasit-potolok-vodoemulsionnoj-kraskoj-bez-razvodov-36.jpg | Следует мыть в перчатках и быть аккуратным с режущими предметами |

**Предполагаемые результаты**: Научиться первоначальным навыкам работы со структурным валиком и выполнению фактурной покраски.

**Заключение**

Фактурная краска для стен справедливо пользуется популярностью. С ее помощью можно создать интересный оригинальный интерьер в квартире и отделать фасад дома. Краска выпускается в широком ассортименте , но ее можно легко сделать самому , что позволяет выбрать оптимальный вариант. Большинство из ее типов легко накладываются своими руками и не требуют специальной подготовки. Фактурные краски будут привлекать к себе внимание и подчёркивать эксклюзивность современного интерьера.